|  |  |
| --- | --- |
| MCS | Data IE |
| QPSK 1/2 R128  | 0 |
| QPSK 1/2 R64 | 1 |
| QPSK 1/2 R32 | 2 |
| QPSK 1/2 R16 | 3 |
| QPSK 1/2 R8 | 4 |
| QPSK 1/2 R4 | 5 |
| QPSK 1/2 R2 | 6 |
| QPSK 1/2  | 7 |
| QPSK 3/4 | 8 |
| 16 QAM 1/2 | 9 |
| 16 QAM 3/4 | 10 |
| 64 QAM 3/4 | 11 |
| 64 QAM 5/6 | 12 |
| 256 QAM 7/8 | 13 |